|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo Christ JPG | | Neuteilmitteilung  Änderungsmitteilung | | | | | ISO 9001 | | | | |
| Artikel-Nr. : | **E720828** | | | |  | **Gesamtrevision: 00** | | | | | |
| Bezeichnung 1 : | **VESA75 Desk Stand small** | | | |
| Bezeichnung 2 : | **h: 150mm, neck aluminium 0 - 81°, base black** | | | |
| Produktgruppe : | **Desk Stand** | | | | **Freigabe durch:** | | | | | |
| Verantwortlicher : | **M. Hurst** | | KVP-Nr.: |  | **Ent.** | | **Konst.** | **AV** | | **QW** |
|  |  | | | |  |  | | | |  | |
| **Beschreibung des Neuteils / der Änderung:** | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Zur Produktvereinfachung wurde der neue VESA Standfuß E720828 mit schwarzer Grundplatte angelegt.  Bisher wurde bei dem bestehenden VESA75 Desk Stand E720820 ein anthraziter Fuß geliefert, der vom Hersteller für uns nachlackiert wurde. Die Originalfarbe ist schwarz und somit kostengünstiger.  Daher soll bei Neugeräten nur noch der schwarze Standfuß E720828 angeboten werden und bei Bestandskunden, wenn möglich dieser umgestellt werden.  Der neue Standfuß mit schwarzer Grundplatte setzt sich jetzt wie folgt zusammen:   * E405157 Monitorhalterung "small", Vita Neck, silber, Standard * E405166 Monitorhalterung "small", Vita Base, schwarz * E433152 Schraube, Linsen- M 4 x 6, DIN 7985 mit Kreuzschlitz * E498100 PE-Beutel unbedr. 80 x 120 x 0,075 mm ableitfähig, Wiederverschlußbeutel * E495139 Faltkarton 230 x 160 mm, Vario-BuchPack m.SK braun A5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Neue / Geänderte Unterlagen:*** | | | |  | | | | ***Datum*** | | | ***Name*** | ***Verteiler*** | |
| Schalt-/Bestückungsplan (Rev.   ) | | | Layout (Rev.   ) | | | CAD-Stückliste | |  | | |  | *Entwicklung* | |
| Prüfanweisung P | | | Prüfgerät/-programm | | |  | |  | | |  |
| Schaltplanprüfung | | | | | |  | |  | | |  |
| Konstruktionszeichnung (Rev. 00): | | | Einzelteile | | | Gesamt | |  | | | Hofbauer |
| Datenblatt Baugruppe, Bedienungsanleitung (Art.-Nr.:      ) | | | | | |  | |  | | | Zabee |
| Software (Art.-Nr:      ) | | | | | |  | |  | | |  |
| Teilestamm | | |  | | |  | | 11.09.13 | | | Hurst | *PPS* | |
| Stückliste (Rev. 00) | | |  | | |  | | 11.09.13 | | | Hurst |
| Änderungsindex (bei Platinen: Rev. Platine   , Rev. SMD BG   ) | | | | | | | |  | | |  |
| Arbeitsplan | | | | | |  | |  | | | Pfänder |
| Übersicht Gesamtrevisionen | | | Muster / Foto | | |  | |  | | | Hörger | *QW* | |
| Warenhausunterlagen | | | Arbeitsanweisung | | | Dispolauf | |  | | |  | *AV* | |
| SMD-Bestückungsprogramm | | |  | | |  | |  | | |  | *SMD* | |
| Lagerort Bauteil(e)/Baugruppe(n) | | | Behälter Warenhaus | | |  | |  | | |  | *Lager* | |
| Artikel-Lieferant | | | SMD-Schablone/Lötrahmen | | |  | |  | | | Kuechle | *EK* | |
| **Sonstige Verteiler:** | KD | Fertigung | | | Vertrieb | Schaltanl.-Bau | | | OCAG | | | | |
| ***Verfahrensweise neue / alte Teile:*** | | | | | |  | | | | | | | |
| alte Teile werden aufgebraucht | | | | | |  | 11.09.13 | | | M. Hurst | | |  |
| alte Teile werden verschrottet | | | | | | Datum | | | Name | | |  |
| alte Teile werden nachgearbeitet | | | | | | **Freigabe Neuteil / der Änderung** | | | | | | | |
| neue Teile fließen in laufende Aufträge ein | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |

Neuteil- Änderungsmitteilung / Rev. 08 / 10.09.2012/ QW